**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

код ДК 021:2015: 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (придбання шкільних автобусів)

**Замовник:** “Центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів” Чернігівської обласної ради.

**ЄДРПОУ**: 34018398.

**Вид процедури:** Відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2021-09-06-008840-c.

**Предмет закупівлі:** ДК 021:2015: 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (придбання шкільних автобусів) .

**Кількість:** 2 одиниці.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 3600000,00 грн з ПДВ .

**Мета проведення закупівлі: Придбання автобусів здійснюється за рахунок зекономлених коштів від процедури закупівлі UA-2021-06-11-010589-b** з метою покращення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти області у 2021 році.

**Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:** до 01 грудня 2021 року.

**Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:** 14013, Україна, Чернігівська область, м.Чернігів, вул. Шевченка, буд. 34.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

1. Загальна пасажиромісткість - не менше 30 місць.
2. Кількість місць для супроводжуючих осіб - не менше двох. Усі пасажирські сидіння повинні бути обладнані поясовими ременями безпеки згідно з вимогами ДСТУ UN/ECE R 16-04 та місцями кріплення до них згідно з вимогами ДСТУ UN/ECE R 14-06.
3. Колір автобуса - жовтий. Кузов автобуса повинен бути пофарбований в жовтий колір. На лівому та правому боці автобуса повинні бути нанесені надписи «Шкільний автобус».
4. Автобус повинен бути обладнаний двома проблисковими маячками оранжевого кольору, встановленими на передній і задній частинах даху. Спереду і ззаду на кузов автобуса нанесені розпізнавальні знаки:

«Діти»;

«Обмеження максимальної швидкості» з цифровою величиною обмеження максимальної швидкості – 70.

Зміст, розміри та розташування розпізнавальних знаків повинні відповідати вимогам «Правил дорожнього руху України»

1. Моторесурс двигуна, не менше 500 тис км.
2. Паливо дизельне.
3. Максимальна швидкість не більше 70 км/год. Автобус повинен бути обладнаний пристроєм обмеження швидкості руху.
4. Автобус повинен мати торгову марку, сертифікати якості або відповідності бути новим, виготовленим не раніше 2020 року, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у використанні, відповідати екологічним нормам не нижче EURO-5.

 9. В автобусі наявна антиблокувальна система гальмування.

10. В автобусі повинні бути інструкції: Інструкція з пожежної безпеки та евакуювання», «Правила перевезення школярів спеціалізованими автобусами», «Правила поведінки в автобусі». Салон автобуса повинен бути обладнаний засобами для утримування примірників інструкцій.

11. Комплектація

- запасне колесо,

- знак аварійної зупинки,

- противідкатні упори,

- набір інструментів, що включає принаймні домкрат, колісний ключ.

12. Гарантія на автобус надається на 24 місяці або на 100 000 км пробігу з моменту доставки та прийняття такого автобуса у місці його кінцевого призначення.